  

**Чек-лист осмотра автомобиля технической комиссией**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Класс: | ­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Модель: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Рег.номер: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Гос.номер: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Техкомиссар: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |  |  |
| Время: | \_\_\_\_:\_\_\_\_ | Подпись: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Контрольная позиция | Отметка |
| 1 | Каркас безопасности установлен |  |
| 2 | Каркас удовлетворяет минимальным требованиям |  |
| 3 | Съемные элементы каркаса (при наличии) соответствуют требованиям |  |
| 4 | Каркас установлен в соотв. с требованиями |  |
| 5 | Усилительные платины каркаса установлены и имеют толщину от 3мм |  |
| 6 | Материал каркаса соотв. требованиям |  |
| 7 | К основным элементам каркаса не крепятся иные компоненты методом сварки и/или сверления |  |
| 8 | Установлены трёхточечные ремни безопасности для всех членов экипажа |  |
| 9 | Ремни не крепятся к элементам каркаса |  |
| 10 | Ремни безопасности исправны, без признаков изношенности, не порванные и не повреждённые. |  |
| 11 | Главный выключатель электрооборудования установлен в соотв. с требованиями |  |
| 12 | Аккумулятор надежно закреплен в соотв. с требованиями |  |
| 13 | Клеммы аккумулятора закрыты сплошной диэлектрической крышкой или резиновым ковриком. |  |
| 14 | Устройство вентиляции смонтировано, если аккумулятор установлен в салоне (если расположение не штатное) |  |
| 15 | Спереди и сзади установлены надежные буксировочные проушины. Диаметр отверстия не менее 30мм. Окрашены в яркий цвет |  |
| 16 | Установлена жесткая металлическая крыша над кабиной экипажа (для автомобилей без крыши и на основе пространственной рамы) |  |
| 17 | Автомобиль укомплектован огнетушителем с массой огнегасящего вещества (бромэтил, углекислота, огнегасящий порошок) не менее 4кг. |  |
| 18 | У огнетушителя действующий срок годности. |  |
| 19 | Огнетушитель расположен в легкодоступном месте. Крепление надежное, обеспечивает быстрое извлечение без использования инструментов |  |
| 20 | Все члены экипажа в жестких шлемах. |  |
| 21 | Присутствует автомобильная или специальная аптечка. |  |
| 22 | Все составляющие аптечки имеют действующий срок годности и не имеют видимых следов повреждения упаковки. |  |
| 23 | Аптечка имеет крепкую водонепроницаемую упаковку. |  |
| 24 | Вращающиеся детали лебедки закрыты кожухом (в случае установки в кабине). |  |
| 25 | Трос лебедки проходит в защитном кожухе (в случае проведения через кабину). |  |
| 26 | Тросогаситель соответствует требованиям |  |
| 27 | Забор воздуха для двигателя не производится из кабины. |  |
| 28 | Трубопроводы технических жидкостей в отсеке экипажа не имеют соединений и закрыты дополнительной герметичной защитой из металла или пластика |  |
| 29 | Элементы выхлопной системы закрыты для исключения ожогов. |  |
| 30 | Конструкция подвески н позволяет изменять величину дорожного просвета |  |
| 31 | Размер колес менее 1016 мм |  |
| 32 | Не используются средства противоскольжения, монтируемые на колеса |  |
| 33 | Штатное светотехническое оборудование исправно. |  |
| 34 | Лобовое стекло "Триплекс" |  |
| 35 | Предусмотрен механизм полного открытия окна боковины или двери |  |
| 36 | Размер проёма окна дверей соотв. требованиям |  |
| 37 | Сиденья надежно закреплены |  |
| 38 | Такелаж в комплекте (4 шакла, удлинитель, буксировочная стропа от 6м, корозащитная стропа шириной от 60мм) |  |
| 39 | Якорь, реечный домкрат и прочее оборудование надежно закреплены |  |
| 40 | Сенд-траки, максимальный размер 1500Х500мм, не более 2шт. |  |
| 41 | Автомобиль с колесной формулой 4х4. |  |
| 42 | Установлено не менее двух мест для сидения. |  |
| 43 | Радиатор охлаждения двигателя отделен от экипажа герметичной перегородкой (в случае установки в кабине). |  |
| 44 | Топливный бак отделен от экипажа перегородкой (в случае установки бака в кабине). |  |
| 44.1 | Предусмотрено отверстие для слива топлива (в случае установки бака в кабине) |  |
| 45 | Обязательная реклама размещена на видимой вертикальной поверхности ТС. |  |