### *Технические требования к автомобилям для фестиваля*

### «СПРУТ-ТРОФИ СИБИРЬ» *на 2019 год.*

### 

#### Автомобили категории «УАЗ - СПРУТ»

#### В классе «УАЗ - СПРУТ» могут принимать участие автомобили марки УАЗ (допускаются автомобили марки ГАЗ-69) подготовленные с учетом следующих требований:

***1. С учетом требований раздела «Оборудование безопасности» см. Технические требования к автомобилям для трофи-рейдов 2017 года.***

***2. С учетом ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ – 2017 к категории ТР2***, со следующими изменениями:

* Разрешается установка резины только марки Я-435, Я-245**, К-155, К-153, К-219, К-229, К-221;**
* допускается установка одной лебедки при условии винчевания в одном направлении (вперед или назад);
* допускается использование только электрических лебедок с расположением мотора на одной оси с барабаном (исключается использование «вертикалок»).
* Резка резины запрещена.
* Запрещена установка на колеса цепей, шипов и других приспособлений, улучшающих возможности автомобиля по преодолению бездорожья.
* Каркас безопасности рекомендован, но необязателен.